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Lab443-08 Cross Validation

1. Plots (Kriging step 5 of 5)
> แสดงสมการ Regression function และรูปกราฟผลลัพธ์ Prediction Errors เช่น
· Predicted: 0.295418785514296 * x + 110.080745676223[image: A graph with red dots and a blue line

AI-generated content may be incorrect.]
· Error
· Standardized Error
· Normal QQPlot











2. Cross Validation; 
· แสดงรูปหน้าจอการทำ cross validation ตามตัวอย่าง 
[image: A screenshot of a computer
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· Add Field (CrossV: Shot Integer) 
[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]
· Field Calculator : CrossV=Predicted
[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]  => [image: ]
· Label ค่าจริงกับค่าทำนาย (CrossV)
[image: ]
อธิบายผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ cross validation (ตัวอย่างการอธิบาย เช่น ค่าทำนายห่างจากค่าจริงมากน้อยยังไง ลองเลือกจุดที่มีค่าฯ ต่างกันมากๆ จะอยู่บริเวณไหน และบริเวณไหนค่าต่างกันน้อย)

3. Validation; 
· Right click @ Layer(Raster Kriging) > Validation/ Prediction: GA Layer To Point
[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]
· ทำเหมือน CrossV
[image: A screenshot of a computer
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อธิบายผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ validation (เทียบกับของ cross validation)
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